# 6.Использование беспроводных устройств

ЗАМЕЧЕНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку Подключить или 'Прочитать'. Если это не будет сделано – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧЕНИЕ: Для вступления в силу изменений в настройках, необходимо нажать кнопку 'Записать'. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль („0000“). Иначе, устройство будет игнорировать все команды с компьютера.

Охранная система EPIR с установленным 868 MHz модулем может работать с беспроводными устройствами:

- Беспроводные ИК датчики (датчики движения);
- Беспроводные модулы расширения;
- Беспроводные сирены;
- Беспроводной магнитоконтактный датчик;

Можно подключить до 16 беспроводных устройств одновременно. Максимальное расстояние для беспроводного соединения составляет 150 метров (на открытой местности). Дополнительная информация находится в руководствах для беспроводных устройств.

# 6.1.Добавление беспроводных устройств к системе EPIR

| Добавление беспроводных устройств к охранной системе осуществляется вводом уникального 8-ми значного идентификационного номера устройства (номер можно найти на обратной стороне устройства, упаковки и т.д.) в секции ID Устр-ва и нажатием кнопки Добавить. Система проинформирует о результате специальным сообщением. Если добавление устройства прошло успешно, система автоматически обновит данные во вкладках Беспроводные зоны и Беспроводные выходы.

# 6.2.Удаление беспроводных устройств из системы EPIR

| Удаление беспроводных устройств из охранной системы осуществляется вводом уникального 8-ми значного идентификационного номера устройства в секции ID Устр-ва и нажатием кнопки Удалить. Система проинформирует о результате специальным сообщением. Если удаление устройства прошло успешно, система автоматически обновит данные во вкладках Беспроводные зоны и Беспроводные выходы. Все настройки для удаленного устройства будут потеряны.

# 6.3.Замена запрограммированных беспроводных устройств на новые

| ID нового устройства – уникальный 8-ми значный идентификационный номер нового беспроводного устройства. ID старого устройства– уникальный 8-ми значный идентификационный номер старого беспроводного устройства, которое будет удалено. При нажатии кнопки Заменить система заменит старое беспроводное устройство на новое с сохранением всех настроек заменяемого устройства. Если замена устройства прошла успешно, система автоматически обновит данные во вкладках Беспроводные зоны и Беспроводные выходы.

# 6.4.Настройка беспроводных зон

ID Устройства –уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного устройства.
Номер зоны – номер зоны
Название зоны – Текстовое наименование зоны. Если указанная зона срабатывает, система посылает SMS-сообщение пользователю с введенным значением. Возможно ввести до 24 символов.
В секции Статус указывается, какие зоны будет активны
Любые зоны охранной системы EPIR могут быть настроены для работы в любом из режимов, которые представлены в разделе Тип зоны:

- Проходная – Проходная зона. Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме задержки на вход (во время задержки, для снятия с охраны). Если входная задержка (Входная зона)не будет задействована, то при срабатывании проходной зоны, система включит тревогу мгновенно.
- Мгновенная – мгновенная зона, при срабатывании система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны дверей, окон и периметра.
- Входная –входная зона с задержкой, система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в помещение. Если при поставке на охрану зона Delay не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в ночной режим охраны (Stay).
- 24ч. – 24-часовая зона, для данного типа зон рекомендуется подключать такие устройства, которые должны контролироваться постоянно, даже при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тревожными кнопками или тампера корпуса охранной панели.
- Тихая 24ч. – 24-часовая тихая зона, работает также, как и зона 24ч. От зоны 24ч. отличается тем, что во время срабатывания система не включает сирену.

Название тампера – название тампера, которое может использоваться, если установлены типы подключения зон Тип 3 или Тип 5. Если указанный тампер будет нарушен, система передает пользователю СМС-сообщение с введенным в данном поле значением. Возможно ввести до 17 символов.
Задержка на вход, с – это поле используется для того, чтобы установить время, которое выделено пользователю для снятия системы с охраны, при этом пользователь может нарушить зону в течение времени, указанного в поле Задержка на вход. Если система не будет снята с охраны в течение этого времени, то устройство активирует тревогу. По умолчанию время входной задержки - 15 с.
Светодиодная индикация вкл. – функция, включающая режим (если галочка установлена) при котором беспроводной ИК датчик включает светодиод при обнаружении движения в режиме охраны. Если галочка не установлена, в режиме охраны светодиод отключается. Данная функция доступна только для беспроводных ИК датчиков.
Чувствительность PIR – Уровень чувствительности ИК датчика. Доступные значения: 100 – низкий уровень чувствительности, 0 – высокий уровень чувствительности. По умолчанию, установлено значение 50. Данная функция доступна только для беспроводных ИК датчиков EWP1.
№ кан. - номер беспроводного канала связи, используемого для указанной зоны (максимальное количество доступных беспроводных каналов связи с системой EPIR - 16.

ВАЖНО: программа автоматически указывает статус подключенных устройств: если зона нарушена, то она будет окрашена в красный цвет, когда зона не нарушена, она будет окрашена в зеленый цвет, когда зона не активирована (в выключенном состоянии),она будет окрашена в серый цвет. ВАЖНО:программа автоматически указывает статус Тампера указанного устройства: в столбце Статус тампера отображается OK если тампер не нарушен, Тревога - если нарушен. При тревоге, программа укажет данный статус мгновенно.

# 6.5.Настройка беспроводных выходов

ID устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного устройства.
Номер выхода – номер программируемого выхода
Название выхода – текстовое название программируемого выхода. Возможно ввести до 16 символов.
В разделе Статус указывается, какие выходы будут активны.
Тип (Output/Siren) – пользователю нужно выбрать, какой тип устройства будет контролироваться через указанный выход: Siren – это будет сирена; Output – любой электрический прибор.
Канал - номер беспроводного канала связи, используемого для указанной зоны (максимальное количество доступных беспроводных каналов связи с системой EPIR - 16).

# 6.6.Настройки брелока

Если беспроводной брелок запрограммирован в системе, раздел брелоки будет доступен. В этом разделе Вы можете добавить, удалить и/или сконфигурировать действия для кнопок любого брелока.
Выберите тип отображения информации Разд. вид , чтобы увидеть только действия для выбранного брелока. В разделе Общий вид видны все действия для всех существующих в системе брелоков.

ID устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного брелока. Чтобы использовать определенное действие при нажатии кнопки для всех брелоков, выберите опцию (b) Все брелоки
ID кнопки – идентификационный номер кнопки беспроводного брелока. Возможные значения: Кнопка B1, Кнопка B2, Кнопка B3, Кнопка B4.
Действие – выберите действие, которое будет выполнено, когда кнопка будет нажата. Доступные действия:

- Постановка – Система переходит в режим охраны;
- Снятие – Система отключает режим охраны;
- Виртуальная тревога – Система генерирует тревогу по выбранной виртуальной зоне;
- Управл. вых. – выбранный программируемый выход будет активирован/деактивирован нажатием кнопки брелока;
- Переключение – выбранный программируемый выход при нажатии кнопки брелока изменит свое состояние;
- Импульс – выбранный программируемый выход при нажатии кнопки брелока будет изменять свое состояние с периодичностью, указанной в параметре Импульс, сек..

Выход - указывается номер выхода для указанных действий Управл. вых., Импульс или Переключение.
Зона - указывается виртуальная зона для действия Виртуальная тревога.
Статус - указывается статус выбранного выхода: ON - выход активен; OFF - выход отключен.
Импульс, сек. - указывается частота импульса в секундах для действия Импульс
Используя Разд. вид , выберите брелок и нажмите на изображение, чтобы активизировать определенную кнопку. Секции Действия кнопки Bx выбранного брелока и Общие действия кнопки Bx для всех брелоков будут обновлены автоматически с существующими данными. В разделе Общие действия для кнопок всех брелоков Вы можете просмотреть и обновить данные о действиях, которые используются указанными кнопками для всех брелков.

# 6.7. Статус беспроводных устройств в реальном времени

В окружении программы Configuration Tool также можно в реальном времени наблюдать параметры беспроводного устройства, подключенного к центральной охранной системе, т.е. состояние батареи питания, уровень сигнала и температуру среды:
Teмп: – температура среды беспроводного устройства, измеряемая в градусах Цельсия.
Уровень батареи – состояние внутренней батареи питания беспроводного устройства (0 % - батарея полностью разряжена, 100% - батарея полностью заряжена). Достигнув критического уровня батареи система автоматически проинформирует об этом указанных пользователей SMS сообщением.
Уровень сигнала – уровень сигнала между центральной охранной системой и беспроводным устройством. Чем меньше процентный уровень сигнала, тем больше вероятность, что не получитьтся удачно подключиться к центральной охранной системе.
Тeст – проверка индикации беспроводного устройства, т.е. вмонтированный LED индикатор в выбранном устройстве будет мерцать 1 минуту.
Период тeста - время периодичного обновления состояния батареи питания, температуры среды и уровня сигнала. По начальным установкам производителя это время составляет 20 сек.
ID устр-ва – указывается идентификационный номер беспроводного устройства, которое необходимо наблюдать в реальном времени.
Сирена вкл. при потере РЧ у-ва - при потере связи с беспроводным устройством будет активирована сирена.