# 5. Apsaugos centro nustatymai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

ELDES EPIR apsaugos sistemos generuojami informaciniai pranešimai taip pat gali būti perduodami ir apsaugos tarnyboms CONTACT ID protokolu, naudojant GSM audio ryšio kanalą.
EPIR ConfigTool V1.5 programos aplinkoje šį darbo režimą galite aktyvuoti pažymėjus CID Enable punktą, esantį SC Settings skiltyje. Tokiu būdu, sistema nurodytais atvejais išsiųs pranešimus nurodytu apsaugos tarnybos telefoniniu numeriu ir, jei pageidaujama, registruotiems vartotojams SMS žinute.

# 5.1. Apsaugos centro aktyvavimas

| CID Enable apsaugos centro aktyvacija: uždėta varnelė - sistema generuoja CONTACT ID pranešimus ir siunčia juos apsaugos tarnyboms, nuimta varnelė - sistema dirba įprastu režimu, t.y. siunčia pranešimus tik registruotiems vartotojams. Žemiau būtina pažymėti tuos atvejus, apie kuriuos norite informuoti apsaugos tarnybas: PIR Alarm/Restore Event pranešimai siunčiami tuo atveju, kai suveikia EPIR sistemos aliarmas arba apsauga atsistato į pradinę aktyvią būseną. External Power Loss/Restore Event pranešimai siunčiami dingus arba atsistačius išoriniam maitinimo tiekimui. Akum Status Event Armed Event - pranešimai siunčiami tuo atveju, kai yra aktyvuojama EPIR sistemos apsauga. Disarmed Event - pranešimai siunčiami tuo atveju, kai yra deaktyvuojama EPIR sistemos apsauga. Test Event -

# 5.2. Apsaugos centro kontaktiniai duomenys

| Account Įrenginio kodinis numeris, pagal kurį Apsaugos centras atskiria iš kurio objekto ateina informacinis paketas. Attemts šiame laukelyje nurodomas skaičius, kiek kartų sistema turi iš naujo bandyti prisiskambinti nurodytais telefono numeriais, jei prieš tai vykę bandymai buvo nesėkmingi. Pvz.: jei nepavyksta prisiskambinti paeiliui visais 3 nurodytais apsaugos tarnybos telefono numeriais, sistema vėl pradeda skambinti pradedant pirmuoju. Tai bus vykdyma tiek kartų, kiek nurodoma pastaruoju skaičiumi arba iki pirmojo sėkmingo skambučio. TelNumber1 Pagrindinis Apsaugos Centro telefoninis numeris Alternate Num1 Alternatyvus Apsaugos Centro telefoninis numeris Alternate Num2 - Alternatyvus Apsaugos Centro telefoninis numeris

# 5.3. Vartotojų informavimo nustatymai

| Aktyvavus pranešimų siuntimą centrinei apsaugos tarnybai, pagal pradinius gamintojo nustatymus sistema jau nebeinformuoja apie įvykius registruotų vartotojų. Tuo atveju, jei vartotojas visgi pageidauja gauti tam tikrus informacinius pranešimus SMS žinute, būtina nurodyti, kuriais atvejais jie bus siunčiami: PIR Alarm Event pranešimas apie suveikusį EPIR apsaugos sistemos aliarmą. Disarmed Event pranešimas apie EPIR sistemos deaktyvavimą. Armed Event pranešimas apie EPIR sistemos aktyvavimą. External Power Loss Event pranešimas apie dingusį išorinio maitinimo tiekimą. External Power Restore Event - pranešimas apie atsistačiusį išorinio maitinimo tiekimą. Akum Status Event - Test Event - pranešimas su testine informacija apie EPIR įrenginio būseną.

# 5.4. Nustatymų nuskaitymas ir išsaugojimas

Įvedus į programinę įrangą naujus duomenis, būtina, kad visi pakeitimai būtų išsaugoti ir prietaiso atmintyje. Tai galite atlikti paspaudę programos lango apačioje esantį mygtuką Write Settings. Read Settings mygtukas naudojamas norint nuskaityti nustatymus tuo metu esančius prietaiso atmintyje, t. y. atlieka tokią pačią funkciją kaip ir CONNECT mygtukas programos pradiniame lange.