# 4. Valdymo parametrai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS. PASTABA: Būtina pakeisti gamintojo paliktą pradinį slaptažodį („0000“) prieš atliekant konfigūracijas. Kitu atveju, įrenginys ignoruos siunčiamas komandas iš kompiuterio.

# 4.1. Zonų identifikavimas

Naudojant daugiau nei vieną apsaugos sistemos EPIR įrenginį, kurie yra išdėstyti skirtingose teritorijose, vartotojui patogu juos pavadinti skirtingais kodiniais pavadinimais. Pavyzdžiui, įjungus vieną įrenginį namuose, o kitą įtaisius sandėliuke juos galima įvardinti atitinkamai „Kambarys“ ir „Sandėlys“. Tuomet apsaugos aliarmo atveju vartotojas tiksliai žinos kur yra įsilaužta ir galės atitinkamai veikti.

| Programos EPIR Configuration Tool aplinkoje nurodyti prijungto prie kompiuterio EPIR įrenginio pavadinimą galite Control > Zone Status skiltyje ties Zone1 eilute. Galite įvesti iki 25 simbolių.

# 4.2. Virtualios Zonos

Virtualios zonos naudojamos sistemos testų reikmėms, pvz. sukelti virtualų sistemos apsaugos suveikimą nurodytoje virtualioje zonoje. Vartotojas gali susikurti tiek virtualių zonų, kiek laisvų pozicijų zonoms yra tuo metu sistemoje (maks. skaičius zonų - 44, į kurį įeina integruotos, belaidės, virtualios ir išplėtimo modulių (EPGM) zonos).
Virtualios zonos konfigūruojamos taip pat kaip ir bet kuri kita zona. Norint sukurti sistemoje naują virtualią zoną, spauskite mygtuką Create New.... Norint ištrinti iš sistemos jau esamą zoną, pažymėkite ją lentelėje ir paspauskite mygtuką Remove Selected.

# 4.3. Įrenginio valdymo parametrai

| Level – detektoriaus jautrumo lygio nustatymas. Galite įvesti reikšmes nuo 20 iki 99, kur atitinkamai mažesnis skaičius reiškia didesnį detektoriaus jautrumo lygį, t. y. įvedus 20 – nustatysite didžiausią jautrumo lygį, o įvedus 99 – nustatysite mažiausią galimą jautrumo lygį. Gamykloje nustatyta reikšmė yra 40. Alarm Time – Mažiausias laikas tarp pakartotinio aliarmo. Nurodo po kiek laiko vėl bus siunčiamos informacinės žinutės ir daromi skambučiai pakartotinio apsaugos aliarmo atveju. Naudojamas laiko vienetas yra minutės. Gamykloje nustatyta reikšmė yra 1 minutė. Exit Time – laikas, skirtas išeiti iš saugomos patalpos, po kurio įsijungia apsaugos sistema. Laiko vienetas yra sekundės. Gamykloje nustatyta reikšmė yra 15 sekundžių. Nurodžius reikšmę „0“, EPIR apsaugos sistema įsijungs iš karto be užlaikymo. Battery report Enable – funkcija, įjungianti (varnelė uždėta) arba išjungianti (varnelė nuimta) režimą, kai sistema siunčia informacines SMS žinutes apie išorinio maitinimo būseną (jo dingimą ar atsiradimą). Pagal pradinius gamintojo nurodymus, ši funkcija yra įjungta. Advanced configuration - funkcija, skirta adaptuoti EPIR prie specifinių skirtingų mobilaus ryšio operatoriaus tinklų. Naudojama tik esant nekorektiškam įrenginio veikimui. Tačiau vartotojui nepatartina keisti šiuose laukeliuose pateiktų parametrų – būtina pasitarti su gamintoju!!

| Device OFF įrenginys bus išjungtas. Boot Mode sistema aktyvuoja Boot režimą, t.y. leidžiama vartotojui atnaujina įrangos programinę versiją. Aktyvuojant Boot režimą, kompiuterio ekrane automatiškai atidaromas sisteminis langas su .bin failu (įrangos programinės versijos failas). Šį failą ištrynus, leidžiama įkelti naujesnės versijos .bin failiuką - atnaujinti įrangos programinę versiją. Dėmesio: naudokite tik tuo atveju, jei gavote programinės versijos failą iš oficialių ELDES produkcijos platintojų.!!!

# 4.4. Additional options

| LED Indication Enable EPIR indicates detection with LED even when the system security is activated. By default, this function is disabled. SMS Delivery report Enable sms delivery report is necessary that the system could indicate which user have received sms message about alarm or not. Otherwise, system will send alarm message to all provided users. By default, this function is enabled.