# 5.Apsaugos centro nustatymai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS. PASTABA: Būtina pakeisti gamintojo paliktą pradinį slaptažodį („0000“) prieš atliekant konfigūracijas. Kitu atveju, įrenginys ignoruos siunčiamas komandas iš kompiuterio.

Apsaugos sistemos EPIR generuojami informaciniai pranešimai taip pat gali būti perduodami ir apsaugos tarnyboms CONTACT ID protokolu GSM audio ryšio kanalu arba GPRS ryšiu, naudojant specialią programinę įrangą.

# 5.1.Apsaugos centro aktyvavimas

EPIR ConfigTool programos aplinkoje šį darbo režimą galite aktyvuoti pažymėjus CID Enable punktą, esantį CID Messages skiltyje. Taip pat turite pasirinkti kokiu būdu bus siunčiami pranešimai apsaugos tarnyboms:

| GSM ryšiu - Communication skiltyje pasirinkite Voice Calls punktą; GPRS ryšiu - atitinkamai pasirinkite GPRS Network punktą;

Tokiu būdu, sistema nurodytais atvejais išsiųs pranešimus apsaugos tarnybai ir, jei pageidaujama, registruotiems vartotojams SMS žinute.

| CID Enable apsaugos centro aktyvacija: uždėta varnelė - sistema generuoja CONTACT ID pranešimus ir siunčia juos apsaugos tarnyboms; nuimta varnelė - sistema dirba įprastu režimu, t.y. siunčia pranešimus tik registruotiems vartotojams (bet kokie nustatymai MS Settings skiltyje tampa neaktyvūs). Žemiau būtina pažymėti tuos atvejus, apie kuriuos norite informuoti apsaugos tarnybas: Alarm/Restore Event – pranešimai siunčiami tuo atveju, kai suveikia EPIR sistemos aliarmas arba apsauga atsistato į pradinę aktyvią būseną. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šie pranešimai yra aktyvuoti. External Power Loss/Restore Event – pranešimai siunčiami dingus arba atsistačius išoriniam maitinimo tiekimui. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šie pranešimai yra aktyvuoti. Akum Status Event – pranešimai siunčiami tuo atveju, kai išsikrauna rezervinis akumuliatorius. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šie pranešimai yra aktyvuoti.

Armed Event - pranešimai siunčiami tuo atveju, kai yra aktyvuojama EPIR sistemos apsauga. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šie pranešimai yra aktyvuoti.
Disarmed Event - pranešimai siunčiami tuo atveju, kai yra deaktyvuojama EPIR sistemos apsauga. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šie pranešimai yra aktyvuoti.
Test Event - siunčiami periodiniai pranešimai su testine informacija apie įrenginio būklę. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šie pranešimai yra aktyvuoti.
Aktyvavus pranešimų siuntimą centrinei apsaugos tarnybai, pagal pradinius gamintojo nustatymus sistema jau nebeinformuoja apie įvykius registruotų vartotojų. Tuo atveju, jei vartotojas visgi pageidauja gauti tam tikrus informacinius pranešimus SMS žinute, būtina nurodyti, kuriais atvejais jie bus siunčiami (pažymėti varnele skiltyje User Messages When CID Enabled):

| Alarm Event – pranešimas apie suveikusį EPIR apsaugos sistemos aliarmą. Disarmed Event – pranešimas apie EPIR sistemos deaktyvavimą. Armed Event – pranešimas apie EPIR sistemos aktyvavimą. External Power Loss Event – pranešimas apie dingusį išorinio maitinimo tiekimą. External Power Restore Event - pranešimas apie atsistačiusį išorinio maitinimo tiekimą. Akum Status Event - pranešimas apie išsikrovusį rezervinį akumuliatorių. Test Event - periodiniai pranešimai apie įrenginio būklę.

# 5.2.Apsaugos centro kontaktiniai duomenys

Skiltyje Monitoring Station Numbers nurodomi duomenys, kurie yra reikalingi tuo atveju, kai Contact ID pranešimai perduodami GSM ryšiu:

| Account – Įrenginio kodinis numeris, pagal kurį Apsaugos Centro pultas atskiria iš kurio objekto ateina informacinis paketas. Pradinį kodinį numerį (9999) būtina pakeisti nauju. Attemts – šiame laukelyje nurodomas skaičius, kiek kartų sistema bando prisiskambinti nurodytu Apsaugos Centro telefoniniu numeriu, jei to nepavyksta padaryti iš karto. Jei visi bandymai yra nesėkmingi, sistema pereina prie sekančio pagal hierarchiją Apsaugos Centro telefono numerio, kuriam vykdys skambučius. Nepavykus prisiskambinti ir paskutiniuoju TelNumber3 telefono numeriu, skambučiai vykdomi iš naujo, pradedant pagrindiniu Apsaugos Centro numeriu (TelNumber1). Pagal pradinius gamintojo nustatymus, šių skambučių skaičius yra 5 kartai. TelNumber1 – Pagrindinis Apsaugos Centro telefoninis numeris TelNumber2 – Alternatyvus Apsaugos Centro telefoninis numeris TelNumber3 – Alternatyvus Apsaugos Centro telefoninis numeris

Kai Contact ID pranešimai apsaugos tarnyboms perduodami GPRS ryšiu, būtina užpildyti laukelius, esančius GPRS Settings skiltyje:

Profile – Įvestų GPRS parametrų kodinis pavadinimas.
APN – GPRS kreipties taškas, suteiktas naudojamos SIM kortelės GSM operatoriaus.
User Name – Vartotojo vardas (suteiktas GSM operatoriaus).
Password – Slaptažodis (suteiktas GSM operatoriaus).
Server IP – maršrutizatoriaus, prie kurio prijungtas serveris, IP adresas.
Server TCP Port – maršrutizatoriaus TCP prievado numeris, per kurį komunikuojama su įrenginiu.
DNS1 – Pirminis DNS serverio IP adresas
DNS2 – DNS serverio IP adresas

Perduodant CONTACT ID protokolo pranešimus GRPS ryšiu, būtina, kad Apsaugos tarnybos naudotųsi specialia programine įranga KRONOS LT (apsilankykite gamintojo interneto svetainėje arba programinės įrangos gamintojo interneto svetainėje www.kronos.pl).

# 5.3.Additional settings

| Test Periodlaukelyje nurodomas Contact ID pranešimų siuntimo periodas į apsaugos centro numerį. Naudojant GPRS ryšį rekomenduojama nurodoma vertė – 60; naudojant GSM ryšį rekomenduojama nurodoma vertė – 0; Device ID laukelyje nurodomas prietaiso, kuris priima Contact ID pranešimus GPRS ryšiu, identifikacinis numeris. Enable GSM Backup – Ši funkcija įjungia GSM tinklą kaip atsarginį ryšį jeigu nepavyko prisijungti prie GPRS tinklo CONTACT ID protokolo siuntimui. GPRS Attempts – Ši funkcija naudojama nustatyti jungimosi prie GPRS tinklo bandymų skaičiui jei nepavyko prisijungti iš pirmo karto. Galimas intervalas nuo 1 iki 255. Delay between Attempts – Ši funkcija naudojama nustatyti užlaikymo laiką sekundėmis, kuomet sistema nustoja bandyti perduoti CONTACT ID protokolo duomenis į apsaugos centrą po to, kai prisijungti prie GPRS tinklo ir prisiskambinti GSM tinklu nepavyksta. Pagal pradinius gamintojo nustatymus šis laikas yra 600s. Galimas intervalas nuo 1 iki 65535.

Dėmesio: Naudojant GSM ryšį ir Test Period laukelyje palikus reikšmę 60, sistema EPIR apsaugos centro pultui skambins kas 1 min (60sek.). Tokiu būdu sistema gali generuoti daug nereikšmingų skambučių, todėl rekomenduojama šiame laukelyje įvesti reikšmę – 0.