# 4. Параметры управления

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации прибора, обязательно нажмите кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если этого сделано не будет – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы настройки в приборе вступили в силу, надо нажать кнопку WRITE SETTINGS.

# 4.1. Параметры управления входными сигналами

Прибор ESIM010 имеет 3 входа, к которым подключаются сенсоры, идентифицирующие, вовремя ли закрыты ворота. Таким образом, если подается импульс сигнала дольше, чем установлено максимальное значение (например ворота не закрылись в течении 10 минут или закрылись с опозданием), система может выслать SMS сообщения администраторам.
В программе Gate Controller Configuration Tool пользователь может назвать каждый из этих входов и указать определенные параметры.

Zone1 | ON/OFF | 600 mS | Zone1
Название входа | Вкл ючает / выключает проверку определенных входов. | Длительность импульса. Этим параметром указывается, что система будет фиксировать более долгий импульс, нежели указано, поданный на определенный вход. Параметр должен указываться в диапазоне 100 – 42000000, и считаться в миллисекундах (1 секунда – 1000 миллисекунд). | Кодовое название определенного входа, который пользователь может менять.Его стоит задавать таким, чтобы наиболее четко охарактеризовать подключенное устройство. Название создается из не более 8 символов.

# 4.2. Параметры управления выходными сигналами

Выходное гнездо ESIM010 соединено с контактами реле, которые включаются (или выключаются) когда пользователь звонит на SIM карточку. Время задержки реле также может конфигурироваться.
Controller1 – Кодовое название выхода, которое может задавать пользователь.
ON / OFF - Установка нормального состояния реле. Если выбран параметр ON – перед звонком в систему, контакты реле замкнуты (NC), если OFF – контакты реле разомкнуты (NO). Заводские параметры - OFF (NO).
Relay Delay – Конфигурация длины импульса на выходе. С завода установлена длина импульса в 2 сек.