# 4. Параметры управления

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед началом конфигурации прибора, обязательно нажмите кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если этого сделано не будет – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Чтобы настройки в приборе вступили в силу, надо нажать кнопку WRITE SETTINGS.

# 4.1. Параметры управления входными сигналами

Прибор ESIM110 имеет 3 входа, к которым подключаются сенсоры, идентифицирующие, вовремя ли закрыты ворота. Таким образом, если подается импульс сигнала дольше, чем установлено максимальное значение (например ворота не закрылись в течении 10 минут или закрылись с опозданием), система может выслать SMS сообщения администраторам.
В программе Gate Controller Configuration Tool пользователь может назвать каждый из этих входов и указать определенные параметры.

Zone1 | ON/OFF | 600 mS | Zone1
Название входа | Вкл ючает / выключает проверку определенных входов. | Длительность импульса. Этим параметром указывается, что система будет фиксировать более долгий импульс, нежели указано, поданный на определенный вход. Параметр должен указываться в диапазоне 100 – 42000000, и считаться в миллисекундах (1 секунда – 1000 миллисекунд). | Кодовое название определенного входа, который пользователь может менять.Его стоит задавать таким, чтобы наиболее четко охарактеризовать подключенное устройство. Название создается из не более 8 символов.

# 4.2. Параметры управления выходными сигналами

Выходное гнездо ESIM110 соединено с контактами реле, которые включаются (или выключаются) когда пользователь звонит на SIM карточку. Время задержки реле также может конфигурироваться.
Controller1 – Кодовое название выхода, которое может задавать пользователь.
ON / OFF - Установка нормального состояния реле. Если выбран параметр ON – перед звонком в систему, контакты реле замкнуты (NC), если OFF – контакты реле разомкнуты (NO). Заводские параметры - OFF (NO).
Relay Delay – Конфигурация длины импульса на выходе. С завода установлена длина импульса в 2 сек.

# 4.3.Events Log

| Log Enable – When this function is enabled, the system logs all information about system configuration, system actions and info messages to the events log. By default, this function is disabled. Max records - 1000. Attention: when events log is full, system cannot store new records (it is necessary to clear the events log). By pressing button Get Log, the system generates file log.txt which consist of the last 1000 records to the events log. By pressing button Clear Log, the system clears the events log.