# 4. Nastavenia

POZNÁMKA: Pre nadviazanie spojenia je potrebné kliknúť na „Pripojiť“. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku strate konfigurácie a zariadenie bude musieť byť resetnuté na továrenské nastavenia. POZNÁMKA: Aby sa zmeny v konfigurácii prejavili, musíte zapísať konfiguráciu do zariadenia kliknutím na „Zapísať do EPIR“.

# 4.1. Identifikácia zóny

Ak používate viacero EPIR na rôznych objektoch, pre rýchle rozlíšenie objektu pri poplachovej SMS je dobré pomenovať ich rôznymi názvami. V názve môžete použiť 25 znakov bez diakritiky.

# 4.2. Virtual Zones

Virtual zones is used to virtually trigger system alarm and for test purposes. User can create virtual zone anytime if there is still empty spots for zones (system can handle up to 44 zones, which includes zones on board, wireless, virtual and EPGM zones).
Virtual zone is configurable in the same way as any other zone (zone on board, wireless and etc.) in the system. To create new virtual zone, press button Create New.... To remove virtual zone, select appropriate zone in virtual zones table and press button Remove Selected.

# 4.3. Možnosti

| Citlivosť snímača – pre potlačenie falošných poplachov na problémových inštaláciách alebo zvýšenie citlivosti pre maximálnu mieru zabezpečenia môžete nastaviť hodnotu v rozsahu 20 až 99, kde nižšia číselná hodnota predstavuje vyššiu citlivosť. Od výroby je nastavená citlivosť na úroveň 40. Interval poplachu – najkratšia perióda pri opakovanom poplachu. Tento údaj špecifikuje interval, po ktorom bude opakovaný pohyb v miestnosti opäť notifikovaný pomocou SMS/volaní na užívateľské čísla. Príklad: Ak detektor zaznamená pohyb v stráženom priestore, odošle SMS resp. volá. Ak je ďalší pohyb zaznamenaný snímačom už po jednej minúte, ale Interval poplachu je nastavený na 5 minút, tento pohyb nebude vyhlásený ako poplach. Ak je pohyb zaznamenaný po 5 minúte od prvého zaznamenaného pohybu (t.j. po uplynutí Intervalu poplachu), takýto pohyb sa opäť vyhodnotí a odošle ako poplach. Odchodový čas – interval ktorom snímač po nastavení sníma a odosiela poplachy. Je to čas za ktorý musí užívateľ po nastavení systému opustiť strážený priestor. Počas odchodového času LED indikátor na EPIR bliká. Z výroby je na EPIR nastavený odchodový čas 15s. Hodnota 0 znamená, že nie je nastavený žiadny odchodový čas a po nastavení EPIR posiela poplachy okamžite. Sledovanie napájania – systém informuje o výpadku a obnove hlavného napájania pomocou SMS. Ďalšie možnosti – funkcie pre prispôsobenie EPIR špecifickým sieťam operátorom. Tieto nastavenia pri bežnej prevádzke EPIR nie je potrebné meniť. V prípade používania EPIR v GSM sieti neštandardného operátora volajte technickú podporu!

| Device OFF – Device will be instantly turned off. Boot Mode – system activates boot mode by opening a new window with existing firmware file (.bin file). User will be able to upgrade existing firwmare version to a newest one (it is needed to delete the existing file and put in the new .bin file). Attention: Advanced use only!!! Use only in case You received new firmware file from distributors!!!

# 4.4. Additional options

| LED Indication Enable – EPIR indicates detection with LED even when the system security is activated. By default, this function is disabled. SMS Delivery report Enable – sms delivery report is necessary that the system could indicate which user have received sms message about alarm or not. Otherwise, system will send alarm message to all provided users. By default, this function is enabled.