# 4. Параметры управления

ЗАМЕЧЕНИЕ: Перед началом конфигурации устройства, обязательно нажмите кнопку Подключить или 'Прочитать'. Если это не будет сделано – Ваши параметры могут быть потеряны и придется восстанавливать заводские. ЗАМЕЧЕНИЕ: Для вступления в силу изменений в настройках, необходимо нажать кнопку 'Записать'. ЗАМЕЧАНИЕ: Обязательно измените заводской пароль („0000“). Иначе, устройство будет игнорировать все команды с компьютера.

# 4.1. Идентификация зон

Используя несколько систем EPIR одновременно, которые расположены на разных территориях, пользователю удобно назвать охранные зоны разными названиями. Например, включив одно устройство дома, а другое в подвале, можно их назвать соответственно „Комната“ и „Подвал“. Соответственно, в случае тревоги, пользователь будет точно знать, где сработала сигнализация.

| В программе EPIR Configuration Tool название зоны можно указать в разделе Параметры > Статус зоны. Можно ввести до 24-х символов.

Любые зоны охранной системы EPIR могут быть настроены для работы в любом из режимов:

- Проходная – Проходная зона. Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме задержки на вход (во время задержки, для снятия с охраны). Если входная задержка (Входная зона)не будет задействована, то при срабатывании проходной зоны, система включит тревогу мгновенно.
- Мгновенная – мгновенная зона, при срабатывании система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны дверей, окон и периметра.
- Входная –входная зона с задержкой, система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в помещение. Если при поставке на охрану зона Delay не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в ночной режим охраны (Stay).
- 24ч. – 24-часовая зона, для данного типа зон рекомендуется подключать такие устройства, которые должны контролироваться постоянно, даже при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тревожными кнопками или тампера корпуса охранной панели.

# 4.2. Виртуальные зоны

Виртуальные зоны используются, для виртуальной имитации тревог в испытательных целях. Пользователь может в любое время создать виртуальную зону (система может обработать до 44 зон, включая физические зоны, беспроводные зоны, виртуальные и зоны EPGM).
Виртуальная зона конфигурируется таким же образом, как и любая другая зона в системе. Чтобы создать новую виртуальную зону, нажмите кнопку Создать новую. Чтобы удалить виртуальную зону, выберите соответствующую зону в виртуальной таблице зон и нажмите кнопку Удалить.

# 4.3. Параметры управления устройством

| Чуствительность – установка чувствительности детектора движения. Можно ввести значения от 20 до 99, где соответственно меньшее число значит значит большую чувствительность детектора, т. е. введя 20 – установите максимальную чувствительность, а введя 99 – установите наименьший уровень чувствительности. Заводская установка - 40. Повтор тревоги – Наименьшее время между следующей тревогой. Указывает, через какое время будут посланы информационные сообщения и сделаны звонки при повторном срабатывании сигнализации. Используемая единица измерения - минута. Заводское значение – 1 минута. Задержка на выход – время, предназначенное для выхода из охраняемых помещений, после которого включается охранная система. Используемая единица измерения - секунда. По заводским параметрам задано 15 секунд. Указав значение „0“, охранная система EPIR включится сразу без задержки. Отчёт о разрядке батареи вкл. – функция, включающая (галочка поставлена) или выключающая (галочка снята) режим, когда система шлет информационные СМС сообщения о состоянии внешнего питания (его появлении и пропаже). По заводским настройкам, эта функция включена. Дополнительные настройки – функция, предназначенная для адаптации EPIR для разных специфических сетей мобильных операторов. Используется только при некорректной работе прибора. Не рекомендуется изменять эти параметры – обратитесь за советом к производителю! Информ. Проблемы батареи Вкл. – Активировав функцию система автоматически сообщит пользователю об необходимости обязательной замены батареи. Коммут. сирены при поставке охр. – при поставке/снятии охраны коммутируется проводная сирена (если сирена не используется, этой функции нет).

# 4.4. Дополнительные опции

| Светодиод. индикация вкл. – EPIR реагирует на обнаружение движения включением светодиодной подсветки линзы детектора при включенной охране. По умолчанию эта функция отключена. Отчёт доставки СМС вкл. – отчет о доставке СМС. Функция необходима, чтобы система могла знать, получил ли пользователь СМС сообщение о тревоге или нет? В противном случае, система отправит тревожные сообщения всем зарегистрированным пользователям. По умолчанию эта функция включена.

| Выкл. устройство – Устройство будет немедленно выключено. Режим загрузки – система активизирует загрузочный режим, открывая новое окно с файлом встроенного программного обеспечения (.bin файл). Пользователь может заменить существующий файл прошивки (firwmare) на новый (необходимо удалить существующий файл и вставить новый.bin файл). Внимание: только для опытных пользователей!!! Используйте только в случае, если Вы получили новый файл встроенного программного обеспечения от дистрибьюторов!!! После замены .bin файла необходимо полностью отключить и включить питание устройства.

# 4.4. Дополнительные настройки

| GSM Аудио параметры используются только для CONTACT ID соединения как основного. Только для опытных пользователей!! Чувствительность микрофона - Чувствительность микрофона. Установка по умолчанию – 12. Громкость тоновых сигналов CID - Уровень громкости передаваемых тоновых сигналов. Установка по умолчанию – 85.