# 7. Использование беспроводных устройств

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. ВАЖНО: перед началом конфигурирования измените Пароль СМС, установленный производителем по умолчанию („0000“). Иначе устройство проигнорирует команды от компьтера.

Охранная система ESIM264 с установленным 868 MHz модулем может работать с беспроводными устройствами:

- Беспроводные ИК датчики (датчики движения);
- Беспроводные модулы расширения;
- Беспроводные сирены;
- Беспроводной магнитоконтактный датчик;

Можно подключить до 16 беспроводных устройств одновременно. Максимальное расстояние для беспроводного соединения составляет 150 метров (на открытой местности). Дополнительная информация находится в руководствах для беспроводных устройств.

# 7.1. Добавление беспроводных устройств к системе ESIM264

| Добавление беспроводных устройств к охранной системе осуществляется вводом уникального 8-ми значного идентификационного номера устройства (номер можно найти на обратной стороне устройства, упаковки и т.д.) в секции ID устр-ва и нажатием кнопки Добавить. Система проинформирует о результате специальным сообщением. Если добавление устройства прошло успешно, система автоматически обновит данные во вкладках RF зоны и RF выходы.

# 7.2. Удаление беспроводных устройств из системы ESIM264

| Удаление беспроводных устройств из охранной системы осуществляется вводом уникального 8-ми значного идентификационного номера устройства в секции ID устр-ва и нажатием кнопки Удалить. Система проинформирует о результате специальным сообщением. Если удаление устройства прошло успешно, система автоматически обновит данные во вкладках RF зоны и RF выходы. Все настройки для удаленного устройства будут потеряны.

# 7.3. Замена запрограммированных беспроводных устройств на новые

| ID нового устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер нового беспроводного устройства. ID старого устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер старого беспроводного устройства, которое будет удалено. При нажатии кнопки Заменить система заменит старое беспроводное устройство на новое с сохранением всех настроек заменяемого устройства. Если замена устройства прошла успешно, система автоматически обновит данные во вкладках RF зоны и RF выходы.

# 7.4. Настройка беспроводных зон

ID устр-ва –уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного устройства.
Номер зоны – номер зоны
Имя зоны – Текстовое наименование зоны. Если указанная зона срабатывает, система посылает SMS-сообщение пользователю с введенным значением. Возможно ввести до 24 символов.
В секции Статус указывается, какие зоны будет активны
Любые зоны охранной системы ESIM264 могут быть настроены для работы в любом из режимов, которые представлены в разделе Тип зоны:

- Проходная – Проходная зона. Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме задержки на вход (во время задержки, для набора кода для снятия с охраны). Если задержка на вход не будет задействована, при срабатывании зоны, система включит тревогу мгновенно.
- Мгновенная – мгновенная зона, при срабатывании система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны дверей, окон и периметра.
- Входная –входная зона с задержкой, система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в помещение. Если при поставке на охрану Входная зона не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в ночной режим охраны (Stay).
- 24ч. – 24-часовая зона, для данного типа зон рекомендуется подключать такие устройства, которые должны контролироваться постоянно, даже при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тревожными кнопками или тампера корпуса охранной панели.
- Пожарная – пожарная 24-часовая зона, используются для подключения пожарных датчиков. Зона данного типа постоянно включена, т. е.при срабатывании зоны, система включит тревогу даже если сигнализация выключена. Тревожный сигнал сирены для этого типа зон импульсный (с прерываниями).
- Тихая 24ч.– 24-часовая тихая зона, работает также, как и зона 24ч. От зоны 24ч. отличается тем, что во время срабатывания система не включает сирену.

STAY – функция используется, только если система поставлена на охрану с использованием подключенных к прибору клавиатур или считывателей ключей. Режим STAY позволяет пользователю поставить/снять охрану, находясь внутри защищаемого помещения. Зоны, отмеченные галочкой STAY, не будут активированы, если человек не покинет помещение после постановки системы на охрану, то есть зона Z1 (эта зона обычно используется для подключения СМК) не была нарушена в течение времени задержки на выход. По умолчанию эта функция отключена.
Имя тампера – название тампера, которое может использоваться, если установлены типы подключения зон Тип 3 или Тип 5. Если указанный тампер будет нарушен, система передает пользователю SMS-сообщение с введенным в данном поле значением. Возможно ввести до 17 символов.
Задержка на вход, s – это поле используется для того, чтобы установить время, которое выделено пользователю для снятия системы с охраны, при этом пользователь может нарушить зону в течение времени, указанного в данном поле. Если система не будет снята с охраны в течение этого времени, то устройство активирует тревогу. По умолчанию время входной задержки - 15с.
LED светодиод вкл. – функция, включающая режим (если галочка установлена) при котором беспроводной ИК датчик EWP1 включает светодиод при обнаружении движения в режиме охраны. Если галочка не установлена, в режиме охраны светодиод отключается. Данная функция доступна только для беспроводных ИК датчиков EWP1.
Чувствительность ИК датч. – Уровень чувствительности ИК датчика. Доступные значения: 100 – низкий уровень чувствительности, 0 – высокий уровень чувствительности. По умолчанию, установлено значение 50. Данная функция доступна только для беспроводных ИК датчиков EWP1.
Номер канала - номер беспроводного канала связи, используемого для указанной зоны (максимальное количество доступных беспроводных каналов связи с системой ESIM264 - 16).
Раздел (Раздел 0 / Раздел 1) - выбор раздела для данной зоны.

ВАЖНО: программа автоматически указывает статус подключенных устройств: если зона нарушена, то она будет окрашена в красный цвет, когда зона не нарушена, она будет окрашена в зеленый цвет, когда зона не активирована (в выключенном состоянии),она будет окрашена в серый цвет. ВАЖНО:программа автоматически указывает статус Тампера указанного устройства: в столбце Статус тампера отображается OK если тампер не нарушен, ALARM - если нарушен. При тревоге, программа укажет данный статус мгновенно.

# 7.5. Настройка беспроводных выходов

ID устр-ва – уникальный 8-ми значный идентификационный номер беспроводного устройства.
№ выхода – номер программируемого выхода
Имя выхода – текстовое название программируемого выхода. Возможно ввести до 16 символов.
В разделе Статус указывается, какие выходы будут активны.
Тип (Выход/Сирена) – пользователю нужно выбрать, какой тип устройства будет контролироваться через указанный выход: Сирена – это будет сирена; Выход – любой электрический прибор.
№ канала - номер беспроводного канала связи, используемого для указанной зоны (максимальное количество доступных беспроводных каналов связи с системой ESIM264 - 16).

# 7.6.Key-fob settings

In case of wireless key-fob is added to the system, section Key-fobs will be opened. There You can add, delete or/and configure actions for specified buttons of any key-fob.
Select to open section Part View to view only the actions of specified key-fob. In section Full View it will be visible all actions and existing key-fobs in the system.

Device ID – unique 8 simbol identification number of specified wireless key-fob. To use specified action for selected button of all key-fobs, choose All key-fobs option.
Button ID – button identification number of the specified wireless key-fob. Available values: Button B1, Button B2, Button B3, Button B4.
Action – specify the action which will be done when the button is clicked. Available actions are:

- Arm System – system security will be armed;
- Disarm System – system security will be disarmed;
- Virtual Alarm – system will trigger an alarm in the specified virtual zone;
- Control Output – specified output will be enabled/disabled;
- Output toggle – specified output switches the status (enabled/disabled);
- Output pulse – specified output will be enabled and disabled periodically (for specified pulse duration).

Output - indicate the output for specified actions: Control output, Output pulse or Output toggle.
Zone - indicate a virtual zone for action Virtual Alarm.
Status - indicate the status for selected output: ON - output will be enabled; OFF - output will be disabled.
Pulse duration,s - specify the duration in seconds for Output Pulse action.
Using Part View section, choose a key-fob and click on image to activate specified button. Sections Actions for button Bx of selected key-fob and Shared actions for buttons Bx of all key-fobs will be updated automatically with the existing data for selected button. In section Shared actions for buttons of all key-fobs You can review and update the data about the actions which is used by the specified buttons of all key-fobs.

# 7.7. Статус беспроводных устройств в реальном времени

Используя программу Configuration Tool пользователь может контролировать уроветь заряда батареи, уровень радио сигнала и температуру в помещении в реальном времени:
Темп. – температура в помещении, где установлен беспроводной извещатель.
Уровень батареи – отображается статус батареи беспроводного устройства. 0% - батарея полностью разряжена, 100% - батарея полностью заряжена (пользователь получит СМС сообщение в случае разряда батареи до критического уровня).
Уровень сигнала – отображается уровень радио сигнала между центральным приемником и беспроводным устройством.
Период теста – время тестирования (опроса) датчика (статуса батареи, уровня сигнала и температуры).
Тест устр-ва - включение LED индикатора беспроводного устр-ва на 1 мин.
ID устр-ва – уникальный 8-значный идентификационный номер беспроводного устр-ва.

# 7.8.Advanced Configurations

| RF channel - system parameter used for wireless connectivity adaptation. It is used only in the cases of inappropriate device operation. However, it is not recommended for users to change default value - it is necessary to consult with the manufacturer.