# 8. Автоматическое управление программируемыми выходами

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. ВАЖНО: перед началом конфигурирования измените Пароль СМС, установленный производителем по умолчанию („0000“). Иначе устройство проигнорирует команды от компьтера.

# 8.1. Настройка управления

Автоматическое управление программируемыми выходами используется для того, чтобы система могла автоматически активировать/деактивировать выходы при определенных событиях (постановка/снятие охраны, тревога/восстановление и т.д.). Эти настройки конфигурируются только программным обеспечением ESIM264 Configuration Tool в секции Планировщик:

Статус –установка галочки активирует настройки управления программируемым выходом
№ выхода – номер программируемого выхода
Действие (ВКЛ/ВЫКЛ/ИМПУЛЬС) – значение ВКЛ. означает, что программируемый выход будет активирован, когда указанное событие будет иметь место; ВЫКЛ. – программируемый выход будет деактивирован; ИМУЛЬС – программируемый выход будет активироваться/деактивироваться с определенным периодом, указанным в параметре ИМПУЛЬ, сек.).
Импульс, сек. – установка периода активации/деактивации программируемого выхода
Событие – событие, при наступлении которого, активируется программируемый выход: Охрана ВКЛ. – постановка системы на охрану; Охрана ВЫКЛ. – снятие системы с охраны; Тревога вкл. – тревога по какой-либо зоне; Тревога выкл. – восстановление тревоги по зоне; Пониж. темп. – температура становится ниже установленного минимального значения (подробнее см. раздел 3.8); Повыш. темп. – температура становится выше установленного максимального значения (подробнее см. раздел 3.8); Вкл. расписания – событие, ативирующее программируемый выход в течение определенного периода времени (при условии, что в планировщике не установлена галочка Always); Выкл. расписания –событие, деактивирующее программируемый выход в течение определенного периода времени (при условии, что в планировщике не установлена галочка Всегда);
Расписание – номер программы управления программируемым выходом в планировщике, которая представляет, когда указанный вывод будет активирован / деактивированный. Пользователь может загрузить настройки планировщика в разделе Scheduler Options.
Текст события –информационный текст, который будет отправлен SMS-сообщением пользователю, когда указанный автоматический элемент управления программируемым выходом будет активирован.

# 8.2.Настройки расписаний

№ расписания – номер программы планировщика
ВКЛ. час/мин/сек –настройка времени включения программируемого выхода. Указывается в формате – часы / минуты / секунды (обязательно настройте дату и время устройства – подробнее о установке времени и даты см. раздел 3.5).
ВЫКЛ. час/мин/сек – настройка времени выключения программируемого выхода. Указывается в формате – часы / минуты / секунды (обязательно настройте дату и время устройства – подробнее о установке времени и даты см. раздел 3.5).
Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб/Вс – настройка дней недели, в которые происходит включение программируемого выхода. Пн – понедельник, Вт – вторник, Ср – среда, Чт – четверг, Пт – пятница, Сб – суббота, Вс – воскресение.
Всегда – функция, активирующая автоматический выход, как только указанное событие произошло.