# 6. GPRS настройки

ЗАМЕЧАНИЕ: Перед конфигурацией устройства обязательно нажмите кнопку CONNECT или READ SETTINGS. Если это не будет сделано – Ваши параметры будут потеряны и нужно будет восстановить заводские. ЗАМЕЧАНИЕ: Для вступления изменений в силу, нажмите кнопку WRITE SETTINGS.

Используя GSM канал связи GPRS, адля администратора контроллер для ворот ESIM110 доступен и через интернет браузер. Таким образом администратор может нетолько конфигурировать систему удалённо, но и просмотреть всю текстовую информацию, находящуюся в регистре устройства, о срабатывании ворот — когда и какой пользователь активировал ворота и т. д.
В программе Gate Controller ConfigTool настройку GPRS можете осуществить в закладке GPRS.

# 6.1. Выбор режима работы

Client – контроллер для ворот ESIM110 доступен через web- браузер через компьютер-сервер, в котором установлено специальное програмное обеспечение.
Server – прибор будет работать в режиме сервера, то есть будет доступен напрямую через Интернет браузер без использования вспомогательных программ. Для используемой SIM карточки GSM оператор должен предоставить статически й IP адрес.

# 6.2. Идентификационные настройки

| Profile – Название параметров. Производителем задано начальное название Profile1. APN - GPRS точка обращения, предоставляется оператором SIM карточки. User Name – Имя пользователя (предоставляется GSM оператором). Password – Пароль (предоставляется GSM оператором).

# 6.3. TCP/IP настройки

| Server IP – IP адрес маршрутизатора, к которому подключен компьютер-сервер. Server TCP port – номер TCP порта маршрутизатора, по которому сервер общается с устройством. Session Time – время одного подключения, через web- браузер. Спустя это время администратор должен заново подключаться к устройству с новыми параметрами подключения. Local TCP Port – номер TCP порта компьютера, по которому осуществляется общение с устройством.
Внимание: Для того чтобы устройство работало в режиме Client обязательно ввести данные Server IP и Server TCP Port. Внимание: Для того чтобы устройство работало в режиме Server обязательно ввести данные Local TCP Port.

| Необходимо выбрать способ отсылки данных: используя TCP (англ. Transmission Control Protocol) или UDP (англ. User Datagram Protocol) протокол. Внимание: В данный момент устройство потдерживает только TCP протокол.

# 6.4. Дополнительные устоновки

| GPRS Control - в этой группе установок выберите тех администраторов (User1...User5), которые смогут получить данные для подключения и позвонив на телефонный номер SIM карты системы (в другом случае обязательно отправлять SMS сообщение с коммандой запросом соединения). Внимание: В этой группе установок выбранные администраторы уже не смогут с помощью звонка активировать состояние выхода контроллера ворот (реле), поменять ворота и т. д. Log Full SMS Enable - Активируйте этот пункт, если хотите чтобы администраторы получили SMS сообщение о заполненном файле событий ( Log ). SMS сообщения будут отправлятся в последовательной очерёдности, начиная с User1 и заканчивая User5, до первой удачной доставки. Поэтому необходимо данный фаил удалять, чтобы освободить место. Для этого нужно подключится к устройству через web- браузер и выбрать соответствующий пункт. Максимальная длинна Log файла ~44 KB (1000 записей о использовании контроллера ворот).