# 5. Настройка программируемых выходов

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. ВАЖНО: перед началом конфигурирования измените Пароль СМС, установленный производителем по умолчанию („0000“). Иначе устройство проигнорирует команды от компьтера.

| Номер выхода – номер программируемого выхода. Имя выхода – кодовое обозначение/название программируемого выхода. Не более 16 символов. В секции Статус указываются программируемые выходы, которые необходимо активировать.

| Включить модуль EPGM8 – выберите этот флажок, если модуль расширения программируемых выходов EPGM8 используется. Количество выходов увеличится до 12.