# 2. Prisijungimas

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

Automatinių vartų valdiklio ESIM110 parametrų nustatymui galite naudoti kompiuterį, USB A- Mini / USB B kabelį ir konfigūravimo programą ESIM110 Configuration Tool:

1. Prijunkite ESIM110 prie pagrindinio maitinimo šaltinio. 2. Sujunkite USB kabeliu sistemos ESIM110 mini USB jungtį su kompiuterio USB jungtimi. Jungiant pirmą kartą prie tam tikro kompiuterio, reikės palaukti, kad automatiškai įsidiegtų naudojami draiveriai. 4. Paleiskite programą ESIM110 Configuration Tool. 5. Įveskite naudojamą pagrindinį sistemos slaptažodį ir paspauskite CONNECT mygtuką. Dėmesio: Pirmą kartą konfigūruojant ESIM110, naudokite gamintojo nustatytą slaptažodį "0000". 6. Pagrindiniame programos lange turi atsirasti sistemos versijos numeris (ties Status ir Version žymenimis kaip parodyta pateiktame pavyzdyje). Jei versijos numeris neatsirado, patikrinkite prievado nustatymus, kabelio teisingą prijungimą bei sistemos maitinimo šaltinio prijungimą. Taip pat programa negali matyti prijungto įrenginio, jei bandoma jungtis iš administratoriaus teisių neturinčio vartotojo (Account'o). Išsprendus problemą, vėl paspauskite CONNECT. |