# 2. Подключение

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ.

Чтобы установить параметры охранной панели ESIM264 необходим компьютер, USB A- Mini / USB B кабель и программа ESIM264 Configuration Tool. При подключении к компьтеру в первый раз необходимо дождаться автоматической установки драйверов. (п. 3). Более подробный порядок подключения следующий:

1. Подключите ESIM264 к основному источнику питания. 2. Используя кабель, соедините порт mini USB охранной панели ESIM264 с USB портом компьютера. Если подключение к компьютеру происходит не в первый раз, пропустите п. 3 и п. 4. 3. Установка драйвера (компьютер выполнит установку автоматически). 4. После установки драйвера, отсоедините USB кабель и подключите его снова. 5. Запустите программу ESIM264 Configuration Tool. 6. Нажмите кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ. 7. В главном окне программы отображается статус подключения и версия прошивки (как иллюстрировано в примере). Если номер версии не отображается, проверьте настройки порта, целостность и правильность подключения USB кабеля, работоспособность и правильность подключения ESIM264 к источнику питания. Программа не определяет подключение устройства, если пользователь учетной записи Windows не имеет прав администратора. После того, как проблема решена, нажмите ПОДКЛЮЧИТЬ еще раз. |