# 5. GPRS nustatymai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

# 5.1. Darbo režimo parinkimas

| Client Įrenginys veiks Server

# 5.2. Įrenginio prisijungimo duomenys

| Profile

| APN User Name įveskite sistemoje registruoto vartotojo vardą - kodinį pavadinimą. Password įveskite šiam vartotojui priskirtą slaptažodį.

# 5.3. TCP/IP nustatymai

| Server IP Serverio, prie kurio jungsis įrenginys, IP adresas Server TCP Port Šio serverio TCP prievado numeris Session Time Vieno prisijungimo sesijos laikas Local TCP Port Lokalus TCP prievado numeris

| Būtina pasirinkti kokiu būdu bus siunčiami duomenys: naudojant TCP (angl. Transmission Control Protocol) ar UDP (angl. User Datagram Protocol) protokolą.

# 5.5. Nustatymų nuskaitymas ir išsaugojimas

Įvedus į programinę įrangą naujus duomenis, būtina, kad visi pakeitimai būtų išsaugoti ir prietaiso atmintyje. Tai galite atlikti paspaudę programos lango apačioje esantį mygtuką Write Settings. Read Settings mygtukas naudojamas norint nuskaityti nustatymus tuo metu esančius prietaiso atmintyje, t. y. atlieka tokią pačią funkciją kaip ir CONNECT mygtukas programos pradiniame lange.