# 4. Настройка зон

ВАЖНО: до начала конфигурирования охранной панели, необходимо нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ или ПРОЧИТАТЬ. Иначе, Ваши параметры могут быть потеряны, и может возникнуть необходимость сброса настроек до заводских установок. ВАЖНО: чтобы новые установкии вступили в силу, необходимо нажать кнопку ЗАПИСАТЬ. ВАЖНО: перед началом конфигурирования измените Пароль СМС, установленный производителем по умолчанию („0000“). Иначе устройство проигнорирует команды от компьтера.

Номер зоны – номер зоны.
Имя зоны – название зоны. Если зона нарушена, система отправляет пользователю SMS-сообщение с введенным в данном поле значением. Можно ввести название длиной не более 24 символов.
Параметр Статус определяет, какие зоны будут активны (зона активна если установлена галочка).
Все зоны охранной системы ESIM264 могут быть сконфигурированы в соответствии с любым из типов зон, которые представлены в секции Тип зоны:

- Проходная – Проходная зона. Система не реагирует на срабатывания этой зоны, происходящие в режиме Delay (во время задержки, для набора кода для снятия с охраны). Если задержка Delay не будет задействована, при срабатывании зоны, система включит тревогу мгновенно.
- Мгновенная – мгновенная зона, при срабатывании система включает тревогу мгновенно. Зоны данного типа часто используются для охраны дверей, окон и периметра.
- Входная –входная зона с задержкой, система не реагирует на срабатывания зоны определённое время, предназначенное для ввода с клавиатуры кода снятия с охраны. Зоны данного типа обычно используются для магнитных дверных контактов (геркон) на входе в помещение. Если при поставке на охрану Входная зона не сработала (не было выхода из помещения), система переходит в ночной режим охраны (Stay).
- 24ч. – 24-часовая зона, для данного типа зон рекомендуется подключать такие устройства, которые должны контролироваться постоянно, даже при выключенной охране. Например, данные зоны используются для контроля за тревожными кнопками или тампера корпуса охранной панели.
- Пожарная – пожарная 24-часовая зона, используются для подключения пожарных датчиков. Зона данного типа постоянно включена, т. е. при срабатывании зоны, система включит тревогу даже если сигнализация выключена. Тревожный сигнал сирены для этого типа зон импульсный (с прерываниями).
- Тихая – 24-часовая тихая зона, работает также, как и зона 24ч. От зоны 24ч. отличается тем, что во время срабатывания система не включает сирену.

Задержка сработки, мс – задержка времени реакции зоны на сработку датчика. Это защищает систему от возможных ложных срабатываний. Для режима ATZ рекомендуемое минимальное значение составляет 800 мс, в обычном режиме рекомендуемое минимальное значение составляет 600 мс.
STAY – функция используется, только если система поставлена на охрану с использованием подключенных к прибору клавиатур или считывателей ключей. Режим STAY позволяет пользователю поставить/снять охрану, находясь внутри защищаемого помещения. Зоны, отмеченные галочкой STAY, не будут активированы, если человек не покинет помещение после постановки системы на охрану, то есть зона Z1 (эта зона обычно используется для подключения СМК) не была нарушена в течение времени задержки на выход. По умолчанию эта функция отключена.
Имя тампера – название тампера, которое может использоваться, если установлены типы подключения зон Тип 3 или Тип 5. Если указанный тампер будет нарушен, система передает пользователю SMS-сообщение с введенным в данном поле значением. Возможно ввести до 17 символов.
Задержка на вход, сек. – это поле используется для того, чтобы установить время, которое выделено пользователю для снятия системы с охраны, при этом пользователь может нарушить зону в течение времени, указанного в поле Задержка на вход. Если система не будет снята с охраны в течение этого времени, то устройство активирует тревогу. По умолчанию время входной задержки - 15с.
Раздел (Раздел 0 / Раздел 1) - указывается раздел для данной зоны.

# 4.1. Zones on Board

There is 6 zones on board (12 in ATZ mode) with the configurable parameters which is shown above. Additional actions for zones on board:
Зона для управления – используя эту зону, можно поставить систему на охрану и/или снять с охраны, подав на вход зоны импульс низкого напряжения, продолжительностью не менее 3 секунд. Этот режим в системе может быть задан только для одной зоны. Используя подключение в 6-зонном варианте, для данной зоны не нужно использовать резистор, а вход должен быть нормально разомкнутым (NO). В режиме удвоения зон ATZ импульс подаётся через резистор. Если задействуется одна из зон Z2-Z6, импульс подаётся через резистор 5,6kOm, а если Z7-Z12 - через резистор 3,3kOm.
Режим ATZ – когда эта функция активирована, режим удвоения зон (ATZ), включен (количество зон увеличивается до 12). В этом случае, датчики могут быть подключены к дополнительным зонам согласно типам подключения, которые отображены на схемах Тип 4 и Тип 5 раздела выбора типа подключения охранных зон. По умолчанию режим ATZ отключен.

# 4.2. Virtual Zones

Virtual zones is used to virtually trigger system alarm and for test purposes. User can create virtual zone anytime if there is still empty spots for zones (system can handle up to 44 zones, which includes zones on board, wireless, virtual and EPGM zones).
Virtual zone is configurable in the same way as any other zone (zone on board, wireless and etc.) in the system. To create new virtual zone, press button Create New.... To remove virtual zone, select appropriate zone in virtual zones table and press button Remove Selected.

# 4.3. EPGM Zones

It is possible to add an additional EPGM module with zone expansion to the system. In this case, user will see all new hardwired zones in EPGM Zones section. Those zones is configurable in the same way as other zones in the system.
In case of some zones of EPGM module will not be used, user can remove them from the system. To remove specified EPGM zone from the system, click Remove Zone button. To remove all EPGM zones from the system at once, click Remove All Zones button. To restore EPGM zone, which was previously removed, select it in section Inactive zones in EPGM module (according to zone index in EPGM module) and click button Restore.