# 3. Administravimas

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS. PASTABA: Būtina pakeisti gamintojo paliktą pradinį slaptažodį (0000) prieš atliekant konfigūracijas. Kitu atveju, įrenginys ignoruos siunčiamas komandas iš kompiuterio.

# 3.1. Administratorių valdymo parametrai

Users nustatymų skiltyje įvedami autorizuoti vartotojų telefono numeriai, kuriems sistema ESIM151 leis atlikti konfigūravimo darbus. Pagal pradinius gamintojo nustatymus, aliarmo atveju sistema siunčia SMS pranešimus ir skambina tol, kol atsilieps arba paspaus skambučio atmetimo mygtuką nors vienas iš galimų penkių vartotojų arba skambinimą nutrauks mobiliojo ryšio operatorius. Taip pat galima konfigūruoti, kad sisteminius pranešimus gautų visi administratoriai vienu metu. Privaloma įrašyti tik pirmojo vartotojo (User1) tel. numerį, o kiti nėra būtini. Taip pat nebūtina įvesti visus 5 numerius (User1User5) iš karto. Visi numeriai rašomi su tarptautiniu šalies kodu be '+' (pliuso) ženklo (Negalima rašyti numerių prasidedančiu aštuonetu!).

## Neteisingai įrašytas vartotojo numeris: 865500000

## Teisingai įrašytas vartotojo numeris: 37065500000

Naudojami papildomi nustatymai: SMS ALL funkcija, įjungianti (varnelė uždėta) režimą, kai sistema aliarmo atveju siunčia SMS pranešimus visiems Users sąraše įvestiems vartotojams vienu metu. Pagal pradinius gamintojo nustatymus, ši funkcija yra išjungta (varnelė nuimta) SMS pranešimai siunčiami eilės tvarka pradedant nuo pirmojo vartotojo (User1). Sekančiam vartotojui siunčiama tik tuo atveju, jei per 20 sekundžių negaunamas patvirtinimas apie sėkmingai pristatytą SMS pranešimą. CALL ALL funkcija, kuria galima įjungti (varnelė uždėta) arba išjungti (varnelė nuimta) sistemos skambinimą visiems vartotojams aliarmo atveju nepriklausomai ar nors vartotojas atsiliepė, ar atmetė skambinimą, ar buvo ne ryšio zonoje, ar buvo užmtas. Įjungus šią funkciją, nebebus galima sustabdyti skambinimo tol, kol sistema nepaskambins visiems nustatytiems vartotojams. Pagal pradinius gamintojo nurodymus, ši funkcija yra išjungta sistema skambina kiekvienam vartotojui iš eilės iki pirmo sėkmingo prisiskambinimo (vartotojas atsiliepė ar atmetė skambutį). ENABLE GREETING SMS funkcija, įjungianti (varnelė uždėta) ir išjungianti (varnelė nuimta) SMS pranešimo siuntimą, kai sistema sėkmingai įsijungia ir pilnai pasikrauna. Pagal pradinius gamintojo nustatymus, ši funkcija yra įjungta.

# 3.2. Pagrindinio slaptažodžio nustatymas

| Konfigūruojant ar valdant sistemą SMS žinutėmis, visos siunčiamos komandos yra pradedamos slaptažodžiu, todėl prašome jį įsidėmėti. Gamintojo suteiktas slaptažodis yra 0000, kurį būtina pakeisti kitu. Programos ESIM151 Configuration Tool aplinkoje tai galite atlikti Users > Security skiltyje, kur turėsite įvesti savo 4 skaitmenų slaptažodį. Įvedę norimą slaptažodį, nepamirškite išsaugti nustatymus (paspausti Write Settings mygtuką). Allow Only preset Users funkcija, įjungianti (varnelė uždėta) režimą, kai sistema reaguoja tik iš registruotų telefono numerių (User1...User5) siunčiamas SMS žinutes komandas. Jei ši funkcija išjungta (varnelė nuimta), tai prietaisą galės valdyti visi žinantys SIM kortelės, esančios prietaise, telefono numerį, valdymo komandas ir slaptažodį. Pagal pradinius gamintojo nustatymus, ši funkcija yra įjungta.

PASTABA: Gamyklinį slaptažodį (0000) būtina pakeisti, nes priešingu atveju nustatyti parametrai nebus išsaugoti prietaise. PASTABA: Įvedant naują slaptažodį, negalima naudoti taškų, dvitaškių ir tarpų. PASTABA: net jei ir užmiršote slaptažodį, prisijungus prie įrenginio su ESIM151 Configuration Tool programine įranga, galėsite lengvai jį patikrinti visi įrenginio nustatymai, o tuo tarpu ir slaptažodis, yra išvedami į kompiuterio ekraną.

# 3.3. Kalbos pasirinkimas

Sistema ESIM151 su vartotoju bendrauja trumposiomis SMS žinutėmis, kuriomis siunčia įvairius informacinius pranešimus apie pačios sistemos būklę. Dėl patogumo vartotojui palikta galimybė pačiam pasirinkti kalbą, kuria Jis norėtų gauti šias trumpąsiais SMS žinutes. ESIM151 Configuration Tool programos aplinkoje greitai nustatyti kalbą galėsite Users > Language skiltyje pasirinkus vieną iš galimų variantų:

| Lithuania lietuvių kalba; Russia rusų kalba; English anglų kalba; Eesti estų kalba;

# 3.4. Periodinio testavimo konfigūravimas

Sistema ESIM151 gali periodiškai siųsti informacines žinutes apie įrenginio būklę, t. y. kiekvieną dieną nustatytu laiku informuoja vartotoją apie ryšio būklę, ar apsauga įjungta / išjungta ir kt. Tai yra sistemos veikimo patikrinimo testas. Vartotojas gali pats nurodyti šių testinių žinučių dažnumą bei laiką:

| Periode nurodo kas kiek dienų bus siunčiamos informacinės žinutės, pvz.: jei įrašomas 1 siunčia kasdien, o jei įrašomas 2 - siunčia kas 2 dienas ir t.t. Time nurodo kelintą paros laiką bus siunčiama informacinė žinutė, pvz.: nurodžius 11 žinutė bus gaunama 11:00 laiku ir t.t.

PASTABA: Vartotojas gali atsisakyti periodinių informacinių žinučių gavimą, jei į Periode ir Time skiltis įrašys nulius. PASTABA: Norint, kad sisteminis patikrinimas vyktų dažniau nei kartą per parą, reikia į Periode skiltį įrašyti 0, o į Time skiltį įrašyti 1...23. Pavyzdžiui, testinis patikrinimas vyks kas 2 valandas, jei nurodysite tokius parametrus: Periode 0, Time 2.

# 3.5. Įrenginio laiko ir datos nustatymas

ESIM151 įrenginys turi integruotą laikrodį, kurį, pirmą kartą paleidus sistemą, turi nustatyti pats vartotojas. Jis reikalingas tam, kad sistema galėtų laiku siųsti attinkamas informacines žinutes apie sistemos būklę ir pan. Reikalingi įvesti duomenys:

| Date - data, formatu: metai-mėnuo-diena; Time - laikas, formatu: valanda:minutės;

Programos ESIM151 Configuration Tool aplinkoje vartotojas gali pats įvesti datos ir laiko duomenis arba automatiškai nustatyti juos pagal kompiuteryje esantį laikrodį (paspaudus Get PC Time mygtuką). Nustačius visus duomenis, reikia nuspausti Set Clock mygtuką laikas bus įrašytas į prietaisą.

PASTABA: Dingus prietaiso maitinimui, vidinis laikrodis atsistato į pradinę gamintojo įvestą reikšmę, todėl norint, kad sistema veiktų korektiškai, reikia iš naujo nustatyti vidinį prietaiso laikrodį. PASTABA: ESIM151 Configuration Tool programa negali nuskaityti ESIM151 prietaiso vidinio laikrodžio, todėl, prijungus prietaisą prie programinės įrangos, datos ir laiko laukeliai liks neužpildyti, nors pačiame prietaise laikas ir yra nustatytas teisingai.