# 6. Sisteminiai parametrai

PASTABA: Prieš pradedant konfigūruoti įrenginį, būtina paspausti mygtuką CONNECT arba READ SETTINGS. Jei tai nebus padaryta - Jūsų parametrai gali būti sugadinti ir gali prireikti atstatyti gamyklinius parametrus. PASTABA: Norėdami, kad Jūsų pakeitimai įsigaliotų įrenginyje, būtina paspausti mygtuką WRITE SETTINGS.

| SMS ACK Timeout šiame laukelyje galite pakeisti SMS patvirtinimo užlaikymo trukmę. Delay SMS šiame laukelyje galite nustatyti SMS užlaikymo trukmę, t.y. prieš išsiųsdama informacinį SMS pranešimą, sistema palauks nustatytą laiką. Delay For Call šiame laukelyje galite nustatyti skambučio (informuoja apie prie įėjimo prijungtos apsaugos sistemos suveikimą) užlaikymo trukmę, t.y. prieš skambindama, sistema palauks nustatytą laiką. Delay For CallBack šiame laukelyje galite nustatyti skambučio (informuoja apie išėjimo persijugimą) užlaikymo trukmę, t.y. prieš skambindama, sistema palauks nustatytą laiką. GSM Start Delay šiame laukelyje galite keisti sistemos užsikrovimo laiką. Input Level šiame laukelyje galite nustatyti įėjimo loginio vieneto (1) reikšmę. SMS ACK Enable parametras, leidžiantis įjungti SMS pranešimo patvirtinimą. Log Enable funkcija, įjungianti (varnelė uždėta) režimą, kai sistema kaupia registrą apie visas atliktas konfigūracijas, sisteminius veiksmus ir generuojamus pranešimus bei išsaugo juos log.txt faile (rodo paskutinius 128 įrašus). Pagal pradinius gamintojo nustatymus ši funkcija yra išjungta. Operator Check Enable funkcija, tikrinanti ar yra ryšys su naudojamos SIM kortelės operatoriumi. Rekomenduojama neišjungti šios funkcijos.

PASTABA: Patartina nekeisti pradinių gamintojo nustatytų parametrų arba keisti tik tuo atveju, jei sistema veikia nekorektiškai.