# 3. Užívatelia

POZNÁMKA: Pre nadviazanie spojenia je potrebné kliknúť na „Pripojiť“. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku strate konfigurácie a zariadenie bude musieť byť resetnuté na továrenské nastavenia. POZNÁMKA: Aby sa zmeny v konfigurácii prejavili, musíte zapísať konfiguráciu do zariadenia kliknutím na „Zapísať do EPIR“. POZNÁMKA: Ako prvý krok konfigurácie zmeňte továrenské heslo „0000“ na akékoľvek iné štvorciferne heslo pozostávajúce z číslic 0-9. Inak bude zariadenie príkazy z PC ignorovať.

# 3.1. Nastavenie užívateľov

Do polí „Užívateľ č.1“ ... „Užívateľ č.5“, môžete zadať 5 telefónnych čísel užívateľov, ktorí budú pomocou SMS a/alebo hovorom notifikovaní v prípade poplachu. „Užívateľ č.1“ musí byť zadaný, ďalší užívatelia nemusia byť zadaní. Čísla musí byť zadané s medzinárodným kódom krajiny bez symbolu +.

POZNÁMKA: Ak to nie je v ďalších nastavenia zadefinované inak, systém odošle správu/volá na prvé číslo (Užívateľ č.1) a čaká na potvrdenie doručenia správy/zdvihnutie hovoru. Ak odoslanie zlyhá/hovor nie je prijatý, systém pokračuje ďalším užívateľom, až kým nie je úspešne doručená prvá správa alebo prijatý aspoň 1 hovor.

Odporúča sa preto užívateľom mať vypnuté hlasové schránky pre svoj telefón. Ak totiž telefón užívateľa pri hovore v poplachu automatický spustí odkazovú schránku, EPIR považuje hovor za prijatý a ďalších užívateľov v zozname už neprezváňa.

## Pre SR v tvare: „421xxxxxxxxx“

Ďalšie nastavenia:
SMS odoslať všetkým – SMS bude odoslaná všetkým užívateľom v zozname, bez ohľadu na to, že už bola úspešne prijatá aspoň jedným z užívateľov
Inform All about Arming/Disarming – When this function is enabled, the system sends information messages to all users (with enabled Arm/Disarm Event function) about armed/disarmed security system. By default this function is disabled - specified user will receive SMS notification about armed/disarmed security only in the case the fuction Arm/Disarm Event is enabled and he is personally arming or disarming security.
Alarm Event - When this function is enabled, the system sends information messages to user about alarm event.
In Keeper section enter mobile telephone number who will receive messages about armed/disarmed security and alarm event. Volanie pri poplachu – systém pri poplachu užívateľom aj volá. Ak je táto funkcia zakázaná, systém pri poplachu posiela iba SMS.
SMS pri poplachu – systém pri poplachu posiela SMS. Ak je táto funkcia zakázaná, systém pri poplachu rovno volá.
Ak sú súčasne povolené volania aj SMS pri poplachu, systém najprv odošle správu a potom aj na uvedené čísla volá.

# 3.2. Nastavenie hesla

| V tomto poli nastavíte heslo pre ovládanie EPIR pomocou SMS správ z mobilných telefónov užívateľov (resp. z akéhokoľvek mobilného telefónu, ktoréhu užívateľ toto heslo pozná). Allow Only preset Users – function, enabling (check mark is selected) the mode when the system reacts to the SMS messages – commands that are sent only from registered telephone numbers (User1...User5). If this function is disabled (check mark is not selected), the device can be controlled by all users who know the number of the SIM card inserted in the device, control commands and the password. By default this function is enabled.

POZNÁMKA: Továrenské heslo „0000“ musí byť zmenené na akékoľvek iné štvorciferne heslo pozostávajúce z číslic 0-9 (nepoužívajte iné znaky). Inak bude zariadenie príkazy z PC aj cez SMS ignorovať. Ak zabudnete toto heslo, môžete po pripojení EPIR k PC jednoducho heslo v programe vyčítať.

# 3.3. Jazyk

| V tomto menu nastavíte jazyk, v ktorom bude EPIR posielať SMS správy.

# 3.4. Nastavenie periodických stavových SMS

Systém EPIR môže odosielať periodické stavové SMS v zadaných intervaloch:

| Perióda – znamená interval v dňoch, v ktorom sa odosiela stavová SMS. 1 – znamená, že stavová SMS sa posiela každý deň, 2 – znamená, že SMS sa odošle každý druhý deň, atď. Čas – znamená hodinu, v ktorú sa odošle stavová SMS.

POZNÁMKA: Ak chcete posielať viac stavových SMS za deň, do poľa „Perióda“ zadajte „0“. Potom pole „Čas“ znamená interval odosielania stavových SMS správ v hodinách. Príklad: Ak chcete aby systém odosielal stavovú SMS denne raz za 4 hodiny, nastavte: „Perióda: 0 ; Čas: 4“. Pre úplné vypnutie odosielania stavových SMS zadajte „0“ do obidvoch polí (Perióda aj Čas).

# 3.5. Nastavenie dátumu a času

V EPIR bežia interné hodiny, ktoré musí užívateľ po prvom zapnutí nastaviť, aby systém posielal udalosti so správnym časovým údajom, resp. v požadovanom čase:

| Dátum – dátum vo formáte: rok-mesiac-deň; Čas - čas vo formáte: hodiny:minúty; Softvér dokáže do EPIR získať aj údaj o dátume a čase z PC. Ak máte na PC nastavený správny čas a dátum, kliknite na „Získať z PC“ a požadované údaje sa automaticky načítajú.

POZNÁMKA: Po výmene záložnej batérie znova nastavte čas a dátum v EPIR. POZNÁMKA: Softvér nevie z EPIR načítať uložený čas a dátum, preto aj po kliknutí na „Čítaj z EPIR“ zostanú tieto polia prázdne.